洛阳万基铝钛合金新材料有限公司

年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目

**在线除气过滤设备招标范围明确划分节点**

1、供电：买方供电至在线除气过滤设备总电源开关上侧，总开关及以下为卖方供货范围。

2、惰性气体：买方提供至除气设备附近墙柱离地1米处，连接法兰归卖方。

3、基础、地面及地沟盖板归土建。

4、在线流槽：保温炉出口至轧机前箱所有流槽归卖方，包含连接法兰。其中过滤箱出口至轧机前箱的连接流槽为活动流槽，卖提供活动流槽内衬、保温材料及钢壳。

5、安装调试单独报价。

6、安装辅材单独报价，并注明材料明细。

7、备件清单单独报价。

8、设备满足信息化要求，可与其它信息化系统进行数据交换。