洛阳万基铝钛合金新材料有限公司

年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目

**除尘设备招标范围明确划分节点**

1、供电：买方供电至除尘系统总电源柜上侧，总开关及以下为除尘系统供货范围。即买方供电至除尘系统控制柜的进线侧，控制柜及控制柜至受电设备的控制线缆、桥架归卖方；

2、压缩空气：买方提供至除尘系统附近墙柱离地1米处，其中设备的进口阀门和配对法兰归卖方；

3、高温烟气处理系统的高温烟管的分节点为炉子的高温排烟管道的地面法兰，其中法兰、地下烟道中的烟管及地下烟道的基础条件设计归卖方；

4、低温烟气处理系统的烟管的分节点为所有炉门排烟罩出口法兰，其中法兰、电动阀门及法兰至除尘系统的所有烟管归卖方；轧机喷涂、炉子进铝口的排烟罩及到低温烟气处理系统的所有烟管归卖方；铝灰处理设备的分节点为排烟管的出口法兰，其中法兰至低温烟气处理系统的所有烟管归卖方；

5、基础、地面及地沟盖板归土建；

6、设备本体上检修、操作平台、护栏、防雨罩归卖方；

7、设备所用的润滑脂、润滑油归卖方；

8、安装调试单独报价。

9、安装辅材单独报价，并注明材料明细。

10、随机备品备件单独报价。