洛阳万基铝钛合金新材料有限公司

年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目

**铝灰处理设备招标范围明确划分节点**

1、供电：买方供电至铝灰处理设备总电源柜上侧，总开关及以下为铝灰处理设备供货范围。

2、铝灰处理设备供排水，买方提供至设备附近墙柱离地1米处。

3、压缩空气：买方提供至铝灰处理设备附近墙柱离地1米处。

4、收尘管道买方供至厂房上侧，出墙1米，连接法兰及电控阀门归卖方。

5、基础、地面及地沟盖板归土建。

6、设备本体上收尘罩、检修、操作平台及护栏归卖方。

7、调试用油归卖方。

8、安装调试单独报价。

9、安装辅材单独报价，并注明材料明细。

10、备件清单单独报价。

11、设备满足信息化要求，可与其它信息化系统进行数据交换。