熔保炉及辅助设备有关的分节点

1、供电：买方提供至每台炉子总电源开关上侧。

2、压缩空气：买方提供至每台设备附件墙柱离地面1米处。

3、天热气：买方提供至每台炉子阀组总进气口处，阀组及以下设备归设备卖方。

4、每台熔炼炉、保温炉排烟罩归卖方，含上部接口法兰。

5、熔炼炉、保温炉排烟管道至地下烟道接口处归卖方含烟道接口法兰。

6、熔炼炉和保温炉中间流槽归卖方。

7、永磁搅拌器归卖方，需单独报价。

8、炉子本体上栏杆和检修平台归卖方。

9、基础、地面及地沟盖板归土建。

10、液压抬包倾翻装置归卖方，需单独报价。

11、每台炉子满足信息化要求，可与其它信息化系统进行数据交换。